**遥测软件开关**

进入“tele\_controller”文件夹

首先找到“add\_pk.bat”这个文件

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

将他放到C盘（任意目录下，桌面或者哪都行，只要是在C盘），双击运行一下，如下：

文本

描述已自动生成

这个脚本的作用是将遥测服务器的ssh公匙添加到列表中，如果没有添加的话则无法连接到遥测服务器，也就无法用下面这个程序一键开关遥测程序

如果没有将遥测服务器的ssh公匙加入列表中，在使用遥测软件开关时会直接闪退

所以如果在选择了选项后出现闪退的情况，可以尝试运行一下这个脚本看看有没有解决问题（记住要在C盘里运行，只有在C盘这个脚本才有运行权限）

遥测软件开关：

非常简单，就直接跟随提示选择选项即可，打开遥测选1，打开后如下：

文本

描述已自动生成

注意这里是个bug，一般选了1之后到这里就是打开了，这个bug暂时还没想到办法解决

然后此时可以使用3检查遥测软件的状态（刚刚那个窗口可以直接关掉）

文本

描述已自动生成

这里显示status是ACTIVE就是遥测软件已开启

同样用完之后关闭遥测直接用2，关闭后如下：

文本

描述已自动生成

遥测软件无法接受数据的特殊情况：

比如这次我同时打开了遥测和游戏，但是在关掉游戏后没有关闭遥测软件，当我下次再打开游戏时，此时遥测软件将无法接收第二次打开游戏发送的数据（有时候可以有时候不行，这个bug我也不懂，得问ohmhong）

遥测软件无法接收数据的情况包括但不仅限于上述情况，出现此情况时可以使用遥测软件开关重启遥测

如何查看遥测软件是否正常接收数据：

使用遥测网站：<http://f1-tele.com:3000/tele/login>，账号密码：afrob

进入网站后选择......

电脑萤幕的截图

描述已自动生成

一般使用7.正赛大盘就能看到数据，进入页面后在右上角修改数据刷新速度

图形用户界面

描述已自动生成

只要看到名字对了，数据在动即可

其他表格有空的话可以慢慢看，遥测里可以看到电量油量，全场天气，单圈圈速，罚时警告，胎损（电量、油量、胎损，需要游戏里遥测调成公开）

游戏里的遥测设置：

进入设置-遥测设置，打开UDP遥测，关掉UDP广播：

IP：118.89.25.198

端口：20777

频率：30hz

格式：2020（必须2020，目前遥测软件只支持2020格式的数据）

其他不用管都可以

图片包含 图形用户界面

描述已自动生成

遥测说明：

服务器端遥测软件是数据接收端，游戏是发送端，而需要同时游戏发送到指向的服务器（就设置里的ip和端口），有服务器接收，两端才可以正常运行